**PAW IoT-Cube**

**SoSe 19**

**Dokumentation für Node-Red und die Weboberfläche**

Stand: 07.06.2019  
Version: 2  
Autor: AR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Version | Datum | Änderungen |
| 1 | 06.06.19 | Dokument erstellt |
| 2 | 07.06.19 | Hinzufügen Kapitel Allgemeine Struktur |
|  |  |  |

Inhaltsverzeichnis

[2. Allgemeine Struktur 3](#_Toc10806218)

[2.1. Aufbau Node-Red-Projekt 3](#_Toc10806219)

[2.2. Abhängigkeiten Node-Red 4](#_Toc10806220)

[2.3. Abhängigkeiten Code Weboberfläche 4](#_Toc10806221)

[3. Datenbanken 10](#_Toc10806222)

[3.1. Datenbank reference.db 10](#_Toc10806223)

[3.1.1. Tabelle sensactref 10](#_Toc10806224)

[3.2. Datenbank data.db 11](#_Toc10806225)

[3.2.1. Tabelle connections 11](#_Toc10806226)

[3.2.2. Tabelle uigroups 13](#_Toc10806227)

[3.2.3. Tabelle uilayout 13](#_Toc10806228)

[3.2.4. Tabellen mit Logwerten 14](#_Toc10806229)

[3.3. Codierung der Messtypen 15](#_Toc10806230)

[3.4. Codierung der Messeinheiten 16](#_Toc10806231)

[3.5. Codierung der Messtypen für Webseite 17](#_Toc10806232)

[4. Hinzufügen eines neuen Sensors 18](#_Toc10806233)

[4.1. Allgemeine Änderungen 18](#_Toc10806234)

[4.1.1. Änderungen in Datenbanken 18](#_Toc10806235)

[4.2. Änderungen im Quellcode der Weboberfläche 18](#_Toc10806236)

[4.2.1. Dashboard 18](#_Toc10806237)

[4.2.2. Device Settings 18](#_Toc10806238)

[4.3. Änderungen bei Node-Red 18](#_Toc10806239)

[4.3.1. Flow MQTT pubsub 18](#_Toc10806240)

[4.3.2. Flow Website 19](#_Toc10806241)

[4.3.3. Flow CSV generation 20](#_Toc10806242)

[5. Hinzufügen eines neuen Aktors 22](#_Toc10806243)

[5.1. Allgemeine Änderungen 22](#_Toc10806244)

[5.1.1. Änderungen in Datenbanken 22](#_Toc10806245)

[5.2. Änderungen bei Node-Red 22](#_Toc10806246)

[5.2.1. Flow Website 22](#_Toc10806247)

# Allgemeine Struktur

Der Softwareteil des Projekts auf dem Raspberry Pi umfasst drei Bereiche: die Logik, durch Node-Red erstellt, die Benutzeroberfläche im Browser und die dahinterliegende Datenbank.

Die Datenbank wird von Node-Red genutzt, um eine Referenz der bekannten Sensoren und Aktoren und einige Konfigurationen für den Programmablauf und das Aussehen der Weboberfläche zu hinterlegen und die aufgenommenen Daten der Sensoren zu loggen. Die Weboberfläche erhält alle benötigten Daten über Node-Red aus der Datenbank.

## Aufbau Node-Red-Projekt

Das Projekt ist in vier Flows unterteilt, in denen verschiedene Bereiche der Logik ablaufen.

**Discovery**: Dieser Tab ist für das automatische Hinzufügen einer neuen Box zuständig, wobei dabei noch nicht das Generieren der neuen Dashboardbausteine inbegriffen ist.

**MQTT pubsub**: Hier wird die standardmäßige MQTT-Kommunikation abgewickelt. Es werden alle Sensortopics beobachtet und einkommende Nachrichten für die Verarbeitung vorbereitet. Zusätzlich werden von hier die Topics der Aktoren und für die Sensoreinstellungen gesetzt. Außerdem befindet sich hier der Watchdog, der den Verbindungsstatus der Sensoren überwacht.

**Databases**: In diesem Tab werden allgemeine Interaktionen mit den Datenbanken durchgeführt. Dazu gehören das Abspeichern der neuen Sensordaten, der Einstellungen, die von der Webseite gewünscht werden und das Übernehmen verschobener Bausteine auf dem Dashboard sowie das Verarbeiten der Regeln beim Verbinden von Aktor und Sensor.

**Website**: Hier befinden sich die Nodes, die aus den Quelldateien der Weboberfläche die Webseite hosten, und alle zugehörigen Funktionen, um Daten an die einzelnen Tabs der Seite liefern oder entgegennehmen zu können.

**CSV generation**: Hier werden die gesammelten Daten eines gewünschten Sensors ausgelesen und je Messgröße in eine CSV-Datei umgewandelt und anschließend als Zip-Datei abgespeichert, um auf der Webseite als Download zur Verfügung zu stehen.

## Abhängigkeiten Node-Red

Um das Projekt in Node-Red nutzen zu können, werden folgende Erweiterungen benötigt:

* *node-red-contrib-uibuilder*
* *node-red-node-sqlite*
* *node-red-contrib-moment*
* *node-red-contrib-zip*

Auf dem Raspberry Pi werden neben Mosquitto und anderen Grundabhängigkeiten noch die Programme *git* und *zip* benötigt.

## Abhängigkeiten Code Weboberfläche

Damit die Weboberfläche wie gewünscht funktioniert und dargestellt wird, werden neben den Quelldateien der Webseiten folgende Skripte / Verlinkungen benötigt:

* *Bootstrap v4.3.1 (JS- & CSS-Datei)*
* *Chart.js v2.8.0 (JS-Datei)*
* *Feather v4.21.0 (JS-Datei)*
* *Bootstrap Confimation v4.0.3 (JS-Datei)*
* *jQuery v3.3.1 (JS-Datei)*
* *Moment v2.24.0 (JS-Datei)*
* *Popper v1.14.7 (JS-Datei)*

Diese müssen in einem Ordner „cdn-fallback“ bei jeder einzelnen Webseite im selben Ordner wie die index.\*-Dateien liegen.

## Aufbau Code Weboberfläche

Die verschiedenen Tabs der Webseite sind in einzelnen Dateien und Ordnern angeordnet. Die Quelldateien umfassen dabei jeweils mindestens eine HTML-, eine CSS- und eine JS-Datei. Hier wird nur der grobe Aufbau der verschiedenen Skriptdateien aufgezeigt, da sich dort der Hauptteil der Logik abspielt.

### Dashboard

Folgende Funktionen existieren für das Dashboard:

|  |  |
| --- | --- |
| * **onChange des msg-Objektes:** | Prüft bei Eingang einer Nachricht von Node-Red, welche Art Nachricht es ist und wie damit verfahren werden soll. Quasi als „main“-Funktion zu betrachten. |
| * **on shown.bs.modal:** | Wird aufgerufen, wenn das Modal zum Bearbeiten des Gruppennamens aufgerufen wird und speichert, von welcher Gruppe der Aufruf kommt. |
| * **on submit der formEditGroup:** | Sendet den neuen Gruppennamen an Node-Red, wenn das Modal speichernd geschlossen wird. |
| * **on confirmed.bs.confirmation:** | Wird aufgerufen, wenn der Nutzer bestätigt, die Gruppe entfernen zu wollen. Ruft wiederum die Funktion *removeGroupAndItems* auf. |
| * **removeGroupAndItems:** | Sendet den Befehl zum Löschen der entsprechenden Gruppe und der darin enthaltenen Items an Node-Red. |
| * **generateGrid:** | Generiert den HTML-Code für die Platzhalter der Dashboardgruppen und Items. Ruft *generateGridGroupWithItems* auf. |
| * **generateGridGroupWithItems:** | Erstellt den HTML-Code einer Gruppe und der darin enthaltenen Itemplatzhalter. Ruft dafür *generateGridItems* auf. |
| * **generateGridItems:** | Erstellt den HTML-Code aller Itemplatzhalter einer Gruppe. Ruft dafür *generateGridItem* auf. |
| * **generateGridItem:** | Erstellt den HTML-Code für einen Platzhalter eines Items. |
| * **fillDashboardWithData:** | Füllt die generierten Platzhalter mit Inhalt entsprechend den Daten aus Node-Red. |
| * **fillEditModal:** | Füllt das Modal zum Umbenennen einer Gruppe mit den derzeitigen Werten, wenn es aufgerufen wird. |
| * **makeChart:** | Erstellt aus den gegebenen Datenpunkten einen Graphen. |
| * **drag:** | Wird aufgerufen, wenn ein Item zum Verschieben angefasst wird. Speichert das aufrufende Item. |
| * **allowDrop:** | Überprüft, ob ein Item in ein Gebiet geschoben werden darf. |
| * **clearDrop:** | Macht den Effekt von *allowDrop* rückgängig. |
| * **drop:** | Hauptfunktion des Drag-and-Drop. Verschiebt das Item letztendlich und sendet Node-Red die neue Positionsverteilung zu. |
| * **updateDropzones:** | Lädt die Bereiche zwischen Items, die ein Ablegen der Items ermöglichen, neu. |

### Device Overview

Folgende Funktionen existieren für diesen Tab:

|  |  |
| --- | --- |
| * **onChange des msg-Objektes:** | Prüft bei Eingang einer Nachricht von Node-Red, welche Art Nachricht es ist und wie damit verfahren werden soll. Quasi als „main“-Funktion zu betrachten. |
| * **fillTable:** | Generiert den HTML-Code für die Übersichtstabelle und füllt diesen mit den übergebenen Werten. |

### Device Settings

Folgende Funktionen werden für diesen Tab genutzt:

|  |  |
| --- | --- |
| * **onChange des msg-Objektes:** | Prüft bei Eingang einer Nachricht von Node-Red, welche Art Nachricht es ist und wie damit verfahren werden soll. Quasi als „main“-Funktion zu betrachten. |
| * **on shown.bs.modal:** | Wird je aufgerufen, wenn eins der Modals zum Bearbeiten von Sensoren oder Aktoren aufgerufen wird und speichert, von welcher Gruppe der Aufruf kommt. |
| * **on submit der formSensor / formActuator:** | Sendet die neuen Einstellungen an Node-Red, wenn das Modal speichernd geschlossen wird. |
| * **change des radioManual-Selects:** | Sendet die Einstellung zum manuellen Steuern bei einer Änderung direkt an Node-Red. |
| * **click der btnGenerateCSV:** | Sendet Node-Red den Befehl zum Generieren der CSV zu. |
| * **click der aDownload:** | Verändert den Status des Buttons, dass er ohne erneutes Generieren der CSV nicht noch einmal betätigt werden kann. |
| * **on confirmed.bs.confirmation:** | Wird aufgerufen, wenn der Nutzer bestätigt hat, den Client zu löschen. Speichert den aufrufenden Client, der entfernt werden soll und ruft *removeDevice* auf. |
| * **on change selectSensorLink:** | Generiert automatisch die Messgrößen für den ausgewählten Sensor als Dropdown. Ruft dazu *addOptionsSelectMeasurand* auf. |
| * **generateSensorCardsTemplate:** | Generiert den HTML-Code für einen Sensor als Item. |
| * **generateActuatorCardsTemplate:** | Generiert den HTML-Code für einen Aktor als Item. |
| * **fillItems:** | Füllt die generierten Items mit den gegebenen Daten. |
| * **fillSensorModal:** | Befüllt das Modal für die Sensorkonfiguration, wenn es aufgerufen wird. |
| * **fillActuatorModal:** | Befüllt das Modal für die Aktorkonfiguration, wenn es aufgerufen wird. Ruft *addOptionsSelectMeasurand* auf. |
| * **addOptionsSelectMeasurand:** | Generiert je nach gegebenem Sensortyp die entsprechenden Einträge in einem Dropdown. |
| * **removeDevice:** | Sendet den Befehl, einen Client aus dem System zu löschen, an Node-Red. |

### MQTT Information

Folgende Funktionen existieren für diesen Tab:

|  |  |
| --- | --- |
| * **onChange des msg-Objektes:** | Prüft bei Eingang einer Nachricht von Node-Red, welche Art Nachricht es ist und wie damit verfahren werden soll. Quasi als „main“-Funktion zu betrachten. |
| * **fillTable:** | Generiert den HTML-Code für die Übersichtstabelle der Topics und füllt diesen mit den übergebenen Werten. |

# Datenbanken

Alle Daten und Einstellungen, die von der Webseite oder Node-Red benötigt werden, sind in SQLite-Datenbanken abgespeichert.

In den folgenden Kapiteln sind neben den Bezeichnungen der einzelnen Spalten und dem jeweiligen Datentyp ebenfalls beispielhafte Werte in einer dritten Zeile zu finden.

## Datenbank reference.db

In dieser Datenbank ist die Referenz für alle bekannten Sensoren und Aktoren hinterlegt.

### Tabelle sensactref

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | name | types | category | defaultunits | defaultinterval |
| *INTEGER* | *TEXT* | *TEXT* | *TEXT* | *TEXT* | *REAL* |
| 1 | DHT22 | TH | sensor | Cp | 10.0 |

**id:** automatisch inkrementierter Zähler, um die Tabelle zu sortieren / Reihen zu identifizieren

**name:** Name des Sensors / Aktors, der bei einem Discovery vom Client gesendet werden würde

**types:** codierte Auflistung der Messarten. Bedeutung der Codierung siehe 3.3

**category:** „sensor“ oder „actuator“

**defaultunits:** codierte Auflistung der Standardeinheiten des Sensors. Bedeutung der Codierung siehe 3.4

**defaultinterval:** Standardintervall, in dem ein Sensor Daten bereitstellen soll, in Sekunden

## Datenbank data.db

In dieser Datenbank ist der restliche Teil der gespeicherten Daten abgelegt. Dazu gehören die Tabelle mit den aktuellen bekannten Verbindungen (connections), die Tabellen, in denen das Aussehen und Anordnung des Dashboards gespeichert sind (uigroups, uilayout), und die einzelnen Log-Tabellen.

### Tabelle connections

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | IP | refid | category | types | curunit | curinterval |
| *INTEGER* | *TEXT* | *INTEGER* | *TEXT* | *TEXT* | *TEXT* | *INTEGER* |
| 1 | 192.168.1.2 | 10 | sensor | DHT22 | Cp | 10 |

Weiter in nächster Zeile:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dispname | status | islogged | isnotifying | showndatapoints | isvisible |
| *TEXT* | *TEXT* | *BOOLEAN* | *BOOLEAN* | *INTEGER* | *BOOLEAN* |
| Bath | connected | 1 | 0 | 5 | 1 |

Weiter in nächster Zeile:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lastmsgtime | mancontrol | linkedto | threshold | linkrule | linkedMeas |
| *INTEGER* | *BOOLEAN* | *INTEGER* | *INTEGER* | *TEXT* | *TEXT* |
| 1559309254221 | 0 | 10 | 19 | GT | C |

Vorsicht: beim Beispiel ab **mancontrol** sind die Werte unabhängig dessen zuvor, da nur für Aktor wichtig!

**id:** automatisch inkrementierter Zähler, um die Tabelle zu sortieren / Reihen zu identifizieren

**IP:** IP des Clients

**refid:** vom System zugewiesene ID, die für die meisten Aktionen benötigt wird

**category:** „sensor“ oder „actuator“

**types:** aus reference.db übernommener Name des Sensors

**curunit:** Derzeitig zum Anzeigen verwendete Einheiten

**curinterval:** Derzeitiges Sendeintervall des Sensors in Sekunden

**dispname:** Anzeigename des Clients auf der Weboberfläche

**status:** „connected“ oder „disconnected“, zeigt an, ob ein Sensor noch erreichbar ist

**islogged:** momentan ohne Funktion

**isnotifying:** momentan ohne Funktion

**showndatapoints:** Legt fest, wie viele Datenpunkte für diesen Sensor auf dem Dashboard pro Messtyp im Verlauf dargestellt werden

**isvisible:** legt fest, ob ein Sensor auf dem Dashboard angezeigt wird

**lastmsgtime:** Unixzeit in Millisekunden, wann die letzte Nachricht von dem Sensor empfangen wurde

**mancontrol:** Zustand der manuellen Steuerung eines Aktors

**linkedto:** **refid** des verknüpften Sensors, ansonsten leer oder 0

**threshold:** Schwellwert, bei welchem der Aktor aktiviert werden soll

**linkrule:** Aktivierung, wenn über dem Schwellwert (GT) oder unterhalb (LT)

**linkedMeas:** Auswahl, welche Messart eines Sensors mit dem Schwellwert verglichen werden

### Tabelle uigroups

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| id | htmlid | name | items |
| *INTEGER* | *TEXT* | *TEXT* | *TEXT* |
| 1 | 1 | Erste Gruppe | VC |

**id:** automatisch inkrementierter Zähler, um die Tabelle zu sortieren / Reihen zu identifizieren

**htmlid:** Nummer der Gruppe auf der Weboberfläche

**name:** Anzeigename / Titel der Gruppe, wird bei Discovery automatisch mit Name bzw. Typ des Sensors initialisiert

**items:** codierte Angabe der enthaltenen Items. Anzahl Buchstaben = Anzahl Items, Buchstaben können dabei V (Value) und C (Chart) sein

### Tabelle uilayout

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| id | htmlid | numbergroup | numberitem |
| *INTEGER* | *TEXT* | *INTEGER* | *INTEGER* |
| 1 | val-Temp-10 | 1 | 1 |

**id:** automatisch inkrementierter Zähler, um die Tabelle zu sortieren / Reihen zu identifizieren

**htmlid:** Angabe verschiedener Parameter, mit **-** getrennt:

1. val / chart

2. Code für Messtyp, siehe 3.5

3. **refid** des Sensors

**numbergroup:** Angabe, in welche Gruppe das Item platziert werden soll

**numberitem:** Angabe, an welche Position das Item in der Gruppe platziert werden soll

### Tabellen mit Logwerten

Die einzelnen Tabellen folgen dabei dem Namensschema:

- codierter Messwerttyp, siehe 3.3

- Trennzeichen **\_**

- **refid** des Sensors

Beispiel: *T\_15*

Beim Discovery werden für jeden benötigten Messwerttyp eine solche Tabelle erstellt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| id | timehr | timeunix | value |
| *INTEGER* | *TEXT* | *INTEGER* | *REAL* |
| 1 | 2019-05-31T15:27:34 | 1559309254221 | 20.3 |

**id:** automatisch inkrementierter Zähler, um die Tabelle zu sortieren / Reihen zu identifizieren

**timehr:** Messzeitpunkt in lesbarer Form

**timeunix:** Messzeitpunkt in Unixzeit in Millisekunden

**value:** aufgenommener Messwert

## Codierung der Messtypen

Je ein Buchstabe entspricht einer Art Messwert.

|  |  |
| --- | --- |
| Abkürzung | Bedeutung |
| A | Beschleunigung |
| B | Taster |
| C | eCO2 |
| D | Distanz |
| E | E-Feld / Berührung |
| G | Gyroskop |
| H | Feuchtigkeit |
| L | Lichtstärke |
| M | Bewegung |
| O | Spannung (Analogmessung) |
| P | Luftdruck |
| T | Temperatur |
| U | UV |
| V | VOC |
| W | Wind |

## Codierung der Messeinheiten

Je ein Buchstabe entspricht einer Einheit bzw. Suffix für den Messwert.

|  |  |
| --- | --- |
| Abkürzung | Bedeutung |
| a | m/s² |
| C | °C |
| c | Lux |
| d | °/s |
| g | ppm |
| m | cm |
| N | *Keine Einheit* |
| P | Pa |
| p | % |
| q | ppb |
| s | m/s |
| u | Auf UV-Index |
| V | V |
| v | Codierte Anzahl erkannter Berührungen |

## Codierung der Messtypen für Webseite

Hier sind die Typen als Abkürzung codiert.

|  |  |
| --- | --- |
| Abkürzung | Bedeutung |
| Acc | Beschleunigung |
| Ana | Spannung (Analogmessung) |
| But | Taster |
| Co2 | eCO2 |
| Dist | Distanz |
| Efi | E-Feld / Berührung |
| Gyro | Gyroskop |
| Hum | Feuchtigkeit |
| Lum | Lichtstärke |
| Mot | Bewegung |
| Press | Luftdruck |
| Temp | Temperatur |
| Uv | UV |
| Voc | VOC |
| Wind | Wind |

# Hinzufügen eines neuen Sensors

Um einen dem System unbekannten Sensor hinzuzufügen, müssen an einigen Stellen im Code der Weboberfläche und von Node-Red Änderungen vorgenommen werden.

## Allgemeine Änderungen

### Änderungen in Datenbanken

In der **reference.db** in der Tabelle **sensactref** muss ein neuer Eintrag für den Sensor erstellt werden. Der dort vergebene Name wird nachfolgend als Sensortyp bezeichnet.

Gemäß den Tabellen zur Codierung der Messarten werden in den weiteren Kapiteln verschiedene Begriffe genutzt: Typen-Abkürzung (z.B. „Temp“) und Zeichen (z. B. „T“).

## Änderungen im Quellcode der Weboberfläche

### Dashboard

Die Änderungen hier müssen in der Datei **index.js** erledigt werden. Suchen Sie die Funktion **fillDashboardWithData**.

Dort muss in dem switch-case am Ende der Funktion ein neues case hinzugefügt werden. In diesem müssen entsprechend die Typen-Abkürzung und die Texte wie in den anderen cases angelegt / geändert werden.

### Device Settings


Die Änderungen hier müssen in der Datei **index.js** erledigt werden. Suchen Sie die Funktion **addOptionsSelectMeasurand**.

Dort muss in dem switch-case der Funktion ein neues case hinzugefügt werden. In diesem müssen entsprechend der Sensortyp und die Codierung der Messart sowie die ausgeschriebene Form der Messart angegeben werden.

## Änderungen bei Node-Red

### Flow MQTT pubsub

Falls der Sensor nicht über eins der vorhandenen Topics kommuniziert, muss dafür ein Template wie folgt angelegt werden:



In der Funktionsnode wird dabei der gleiche Code verwendet, wie in den bereits vorhandenen Nodes dieses Namens, allerdings mit dem abgeänderten Topic. Der Link am Ende führt an denselben Link wie die bereits vorhandenen Links.

### Flow Website

Die einzelnen Bereiche sind durch die uibuilder-Nodenamen und Links gekennzeichnet.

#### Bereich Dashboard

Im Ablauf bei Laden der Seite müssen folgende Funktionsnodes verändert werden:

- **forEach send check if table exists**: Hier muss ein neues else-if hinzugefügt werden. Dieses prüft auf die Typen-Abkürzung und setzt im SQLite-Befehl das Zeichen.

- **forEach send select datapoints**: Hier müssen zweimal ein neues else-if hinzugefügt werden. Diese prüfen jeweils auf die Typen-Abkürzung und setzen im SQLite-Befehl das Zeichen.

Im Bereich, der für das Aktualisieren der Seite zuständig ist, muss Folgendes verändert werden:

- **set measurement type**: Hier bitte ein neues case hinzufügen. Dort wird auf das Zeichen mit folgendem Unterstrich geprüft und dann die Typen-Abkürzung gesetzt.

- **forEach send select datapoints**: Hier müssen zweimal ein neues else-if hinzugefügt werden. Diese prüfen jeweils auf die Typen-Abkürzung und setzen im SQLite-Befehl das Zeichen.

Im Ablauf bei einem Discovery:

- **calc itemCount to add to dashboard**: Sollte der Sensor pro Messgröße mehr als einen Wert ausgeben, muss hier ein else if vor das else gesetzt werden, in dem wie beim vorhandenen if mit dem MPU6050 vorgegangen wird. Statt dem Faktor 3 dort angeben, wie viele einzelne Werte pro Größe existieren.

- **insert new items into uilayout**: Hier bitte ein neues case hinzufügen, welches auf den Sensortyp prüft und die Typen-Abkürzung setzt.

- **send check if table exists**: Hier muss ein neues else-if hinzugefügt werden. Dieses prüft auf die Typen-Abkürzung und setzt im SQLite-Befehl das Zeichen.

- **send select datapoints**: Hier müssen zweimal ein neues else-if hinzugefügt werden. Diese prüfen jeweils auf die Typen-Abkürzung und setzen im SQLite-Befehl das Zeichen.

#### Bereich MQTT Information

- **generate topic list in mqttData**: Hier bitte ein neues case hinzufügen, welches auf den Clienttyp prüft und die Topics des Clients setzt.

### Flow CSV generation

Je nach Anzahl Messgrößen des neuen Sensors muss hier unterschiedlich viel abgeändert werden. Momentan ist der Ablauf für maximal vier verschiedene Messgrößen pro Sensor ausgelegt, kann aber erweitert werden.

*Beispiel*:   
Es soll ein neuer Sensor hinzugefügt werden, der vom Typ „NEU“ ist und Temperatur und Ultraschall messen kann. Die für das System relevanten Kenndaten wären dann der Typ „NEU“, die codierte Form der Messgrößen „TS“ (siehe Tabelle zur Codierung der Messtypen, hier S für Ultraschall angenommen) und die Anzahl der Messgrößen, hier 2.

Es müssen nun folgende Dinge verändert werden:

In den großen „**switch sensorType**“-Nodes muss jeweils der Typ als neue Bedingung eingetragen werden, also „NEU“. Es müssen, solange der Sensor weniger als vier Messgrößen hat, immer in den *ersten n+1 Switchen* der Sensortyp hinzugefügt werden, in diesem Fall also in den ersten drei.

Ist die erste Messgröße dem System bisher noch nicht bekannt, haben also noch keine anderen Sensoren diese Größe, muss eine neue Reihe der den Switchen folgenden Nodes erstellt werden.



Dies kopieren und darunter einfügen und dann folgende Anpassungen in den Nodes vornehmen:

* **select ...**: Namen der Messgröße anpassen und wichtiger: Das Präfix vor {{sensorId}} zu dem codierten Kürzel der Messgröße ändern
* **write to file**: Im Pfad oben den Namen der CSV-Datei entsprechend anpassen

Nun wird die neue Zeile mit dem neuen Ausgang der ersten Switchnode und dem Link am Ende der Zeile verbunden.

Ist die erste Messgröße schon bekannt (wie im Beispiel die Temperatur), kann der neue Ausgang der ersten Switchnode einfach mit der entsprechenden Reihe verbunden werden.

Für die zweite Messgröße wird nun genauso verfahren, allerdings hinter der zweiten Switchnode. Im Beispiel wird hier eine neue Reihe eingefügt, um Ultraschall mit dem Kürzel S hinzuzufügen. Hat der Sensor keine weiteren Messgrößen, wird der neue Ausgang des zweiten Switches mit dem Link direkt hinter dem Switch verbunden.

Hat ein Sensor drei Messgrößen, wird beim letzten Switch der Ausgang direkt mit dem Link am Ende der Zeile verbunden.

# Hinzufügen eines neuen Aktors

Um einen dem System unbekannten Aktor hinzuzufügen, müssen an einigen Stellen im Code von Node-Red Änderungen vorgenommen werden.

## Allgemeine Änderungen

### Änderungen in Datenbanken

In der **reference.db** in der Tabelle **sensactref** muss ein neuer Eintrag für den Aktor erstellt werden. Der dort vergebene Name wird nachfolgend als Aktortyp bezeichnet.

## Änderungen bei Node-Red

### Flow Website

Die einzelnen Bereiche sind durch die uibuilder-Nodenamen und Links gekennzeichnet.

#### Bereich MQTT Information

- **generate topic list in mqttData**: Hier bitte ein neues case hinzufügen, welches auf den Aktortyp prüft und die Topics des Clients setzt.